1. Выполнить установку ПО КШ с ЦУС и СД на виртуальной машине CUS.

2. Выполнить установку программы управления комплексом на виртуальной машине ARM.

3. Сконфигурировать базу данных и настроить агента ЦУС и СД на виртуальной машине ARM.

4. Выполнить установку ПО КШ на виртуальной машине KSH\_main

Установка и инициализация ЦУС на Криптошлюз

1. Загрузить ВМ CUS.

2. Выберите в меню пункт "Install Continent...”

3. Указали правильные варианты установки и сетевые параметры интерфейсов

Порядок конфигурирования БД и настройки агента ЦУС и СД следующий:



1. Установить СУБД на ВМ ARM.

2. В программе "Конфигуратор БД журналов ЦУС и СД" создать базу данных, учетную запись БД для агента ЦУС и СД и учетную запись БД для ППЖ. Сохранить заданную конфигурацию на съемный диск.

4. В ПУ ЦУС (либо в "Программе создания ключевого носителя для агента ЦУС и СД") создать ключевой носитель агента ЦУС и СД.

5. Настроить параметры агента в "Программе управления агентом ЦУС и СД".

6. Установить соединение ППЖ к БД, указав необходимые параметры подключения и предъявив носитель с ключами администратора ЦУС.

7. Проверить загрузку агентом ЦУС и СД журналов в БД и возможность их просмотра в ППЖ.

Установка компонентов подсистемы управления на АРМ проводится в следующем порядке:

1. Запуск программы установки.

2. Выбор варианта установки.

3. Настройка криптоядра (для компонента ПУ СД).

4. Проверка выбранных настроек.

5. Копирование файлов.

6. Завершение установки.